Anexo II

Modelo **PROPOSTA COMERCIAL INICIAL**

**Pregão Eletrônico nº 3/2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO BEM | UNID. | QUANT. | MARCA/MODELO | PREÇO UNITÁRIO R$ |
| 01 | **BALANÇO PARA CADEIRANTES EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA PINTADA E COM BALANÇO CADEIRINHA AUXILIAR**DESCRIÇÃO: FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 2”X2MM COM 01 CADEIRINHA EM MADEIRA EUCALIPTO, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5MM E FIXADORES CASTANHAS. PINTURA EM ESMALTE INDUSTRIAL. BALANÇO PARA ACESSO EM CHAPA E ESTRUTURA EM FERRO COM UMA RAMPA DE ACESSO PARA O CADEIRANTE. ÁREA TOTAL DE OCUPAÇÃO: 4,00X2,00X2,00. | unidade | 02 |  |  |
| 02 | **GIRA-GIRA PARA CADEIRANTES EM ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA**DESCRIÇÃO: ASSOALHO FABRICADO EM MADEIRA DE EUCALIPTO, MEDINDO 1,60X1,20, CONTENDO AO MEIO UM EIXO DE 3 POLEGADAS COM PAREDE DE 3MM, CERCADO COM FERRO DE 1 POLEGADA E RAMPA DE ACESSO. PINTURA EM ESMALTE INDUSTRIAL. | unidade | 02 |  |  |
| 03 | **CARROSSEL DE ACESSIBILIDADE ADAPTADO PARA 04 LUGARES PARA CRIANÇA EM CADEIRA DE RODAS**DESCRIÇÃO: CARROSSEL ADAPTADO 4 LUGARES PARA CRIANÇA EM CADEIRA DE RODAS, ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO COM PINTURA EPÓXI; BASE DE SUSTENTAÇÃO FORMADA POR UM ANEL CIRCULAR PRIMÁRIO E ANEL SECUNDÁRIO, AMBOS LIGADOS POR NERVURAS QUE CONVERGEM PARA O CENTRO. O LOCAL PARA A CADEIRA DE RODAS DEVERÁ TER GRADE DE PROTEÇÃO E FREIO PARA AS RODAS TRASEIRAS DA CADEIRA; PLATAFORMA DE FIBRA DE VIDRO OU METÁLICA REFORÇADA; NA BASE DEVERÁ TER REBAIXOS PARA ACESSO DA CADEIRA DE RODAS; GUARDA-SOL; ROLAMENTOS DO EIXO CENTRAL BLINDADOS. ALÉM DO ESPAÇO PARA A CADEIRA DE RODAS, DEVERÁ TER DOIS BANCOS COM ESTRUTURA METÁLICA PARA CRIANÇAS QUE NÃO UTILIZAM CADEIRA DE RODAS. CAPACIDADE PARA ATÉ 200KG, COM POSSIBILIDADE PARA USO SIMULTÂNEO DE DUAS CRIANÇAS EM CADEIRA DE RODAS E DUAS SENTADAS. | unidade | 01 |  |  |
| 04 | **GANGORRA DE ACESSIBILIDADE ESTRUTURA EM AÇO PINTADO**DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, CANTONEIRA, CADEIRAS EM MADEIRA DE LEI, TRAVAS DUPLAS DE SEGURANÇA EM CADA CADEIRA PARA MAIOR SEGURANÇA DE QUEM ESTIVER UTILIZANDO, BRINQUEDO FIXO NO CHÃO. ACABAMENTO: ESMALTE SINTÉTICO, PENTOX E GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA. FIXAÇÕES: PARAFUSOS SEXTAVADOS E FRÂNCES.DIMENSÕES: 120CM DE ALTURA, CONSIDERANDO A MEDIDA DO CHÃO ATÉ A PARTE DE CIMA DA CADEIRA; 60CM CONSIDERANDO DO CHÃO ATÉ A ALTURA DA PRANCHA. | unidade | 02 |  |  |

Validade da proposta: 60 dias

DATA:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

***OBSERVAÇÕES:***

*Os licitantes não poderão encaminhar propostas com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios, ou outra informação que possa levar à sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.*

 *Se neste momento, a indicação da marca puder levar a identificação do licitante, favor não descrevê-la.*

Anexo III

Modelo **PROPOSTA COMERCIAL FINAL**

(SOMENTE PARA A EMPRESA VENCEDORA)

**Pregão Eletrônico nº 3/2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO  | UNID. | QUANT. | MARCA/MODELO | PREÇO UNITÁRIO R$ |
| 01 | **BALANÇO PARA CADEIRANTES EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA PINTADA E COM BALANÇO CADEIRINHA AUXILIAR**DESCRIÇÃO: FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 2”X2MM COM 01 CADEIRINHA EM MADEIRA EUCALIPTO, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5MM E FIXADORES CASTANHAS. PINTURA EM ESMALTE INDUSTRIAL. BALANÇO PARA ACESSO EM CHAPA E ESTRUTURA EM FERRO COM UMA RAMPA DE ACESSO PARA O CADEIRANTE. ÁREA TOTAL DE OCUPAÇÃO: 4,00X2,00X2,00. | unidade | 02 |  |  |
| 02 | **GIRA-GIRA PARA CADEIRANTES EM ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA**DESCRIÇÃO: ASSOALHO FABRICADO EM MADEIRA DE EUCALIPTO, MEDINDO 1,60X1,20, CONTENDO AO MEIO UM EIXO DE 3 POLEGADAS COM PAREDE DE 3MM, CERCADO COM FERRO DE 1 POLEGADA E RAMPA DE ACESSO. PINTURA EM ESMALTE INDUSTRIAL. | unidade | 02 |  |  |
| 03 | **CARROSSEL DE ACESSIBILIDADE ADAPTADO PARA 04 LUGARES PARA CRIANÇA EM CADEIRA DE RODAS**DESCRIÇÃO: CARROSSEL ADAPTADO 4 LUGARES PARA CRIANÇA EM CADEIRA DE RODAS, ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO COM PINTURA EPÓXI; BASE DE SUSTENTAÇÃO FORMADA POR UM ANEL CIRCULAR PRIMÁRIO E ANEL SECUNDÁRIO, AMBOS LIGADOS POR NERVURAS QUE CONVERGEM PARA O CENTRO. O LOCAL PARA A CADEIRA DE RODAS DEVERÁ TER GRADE DE PROTEÇÃO E FREIO PARA AS RODAS TRASEIRAS DA CADEIRA; PLATAFORMA DE FIBRA DE VIDRO OU METÁLICA REFORÇADA; NA BASE DEVERÁ TER REBAIXOS PARA ACESSO DA CADEIRA DE RODAS; GUARDA-SOL; ROLAMENTOS DO EIXO CENTRAL BLINDADOS. ALÉM DO ESPAÇO PARA A CADEIRA DE RODAS, DEVERÁ TER DOIS BANCOS COM ESTRUTURA METÁLICA PARA CRIANÇAS QUE NÃO UTILIZAM CADEIRA DE RODAS. CAPACIDADE PARA ATÉ 200KG, COM POSSIBILIDADE PARA USO SIMULTÂNEO DE DUAS CRIANÇAS EM CADEIRA DE RODAS E DUAS SENTADAS. | unidade | 01 |  |  |
| 04 | **GANGORRA DE ACESSIBILIDADE ESTRUTURA EM AÇO PINTADO**DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, CANTONEIRA, CADEIRAS EM MADEIRA DE LEI, TRAVAS DUPLAS DE SEGURANÇA EM CADA CADEIRA PARA MAIOR SEGURANÇA DE QUEM ESTIVER UTILIZANDO, BRINQUEDO FIXO NO CHÃO. ACABAMENTO: ESMALTE SINTÉTICO, PENTOX E GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA. FIXAÇÕES: PARAFUSOS SEXTAVADOS E FRÂNCES.DIMENSÕES: 120CM DE ALTURA, CONSIDERANDO A MEDIDA DO CHÃO ATÉ A PARTE DE CIMA DA CADEIRA; 60CM CONSIDERANDO DO CHÃO ATÉ A ALTURA DA PRANCHA. | unidade | 02 |  |  |

Validade da proposta: 60 dias

DATA:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA**)

(ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO OU PROCURADOR)

***OBSERVAÇÕES:***

*Em atendimento aos itens 4.4 e 11.2 e 11.3 do edital.*

Anexo IV

Modelo **DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR EM CONDIÇÕES IRREGULARES**

Ao

Município de Bozano

**Pregão Eletrônico nº 3/2024**

 A Empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), através de seu Representante Legal, (Nome/CI), **DECLARA**, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Outrossim, declara ainda ser conhecedora de que a violação, a qualquer tempo, do dispositivo legal mencionado, implica na rescisão de futuro contrato administrativo a ser celebrado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/­­­­\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA)

(ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO OU PROCURADOR)